DC220-90V 사용 설명서

⑥                    ①②③④        ⑤

●단자 설명:

1번,2번단자:AC220V 입력단자

3번단자:DC90V(+)단자          4번단자:DC90V(-)단자

5번:모타 스피드 조절용 볼륨     6번:미세조정용 세미볼륨(출하시 90V로 조정됐으므로

임의로 조정하시면 안됩니다.)

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC220V

2.출력전압:DC90V(모타를 연결해야 DC90V의 전압이

나오므로 TESTER로 전압을 측정할시는

필히모타를연결한후에 측정하시기 바랍니다.)

3.사용모타:300W이하

●MICOM이나 PLC에서 신호전압 또는 저전류의 SWITCH,RELAY등으로 모타를

ON/OFF 할시는 주문하시면 SWITCH 선을 만들어드립니다.

●방열판 취부 도면도

www.sunjinmotor.co.kr