DC110-90V 사용 설명서

①  ②③④⑤      ⑥

●단자 설명:

1번:미세 전압 조정 세미볼륨(조정된 상태이므로 임의로

조정하면 않됩니다.)

2번,3번:AC110V 입력단자

4번:DC90V (+)단자

5번:DC90V (-)단자

6번:모타 스피드 조절용 볼륨

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC110V

2.출력전압:DC90V(모타를 연결해야 DC90V의 전압이

나오므로 TESTER로 전압을 측정할시는

필히 모타를 연결한후에 측정하시기

바랍니다.)

3.사용모타:200W이하

●0V-5V 외부전압으로 모타의 RPM 조정이 가능하나

이사양은 주문 사양 입니다.

●방열판 취부 도면도