DC12C-12120 사용설명서

①  ②                     ③           ④    ⑤                ⑥  ⑦

1번:동작표시 LED

2번:전원 스위치

3번:모타 스피드 조절용 볼륨

4번:DC12V(-) 입력단자

5번:DC12V(+) 입력단자

6번:DC12V(+)출력단자(모타연결)

7번:DC12V(-)출력단자(모타 연결)

●전기적인 사양:

1.입력전압:DC12V

2.출력전압:DC12V(모타를 연결해야 12V 전압이 0V-12V로

조절이 돼므로TESTER로 전압을 측정할시는 필히

모타를 연결하신후에 측정하시기 바랍니다.

3.사용모타:120W 이하

●0V-5V 외부전압으로 모타의 RPM 조절이 가능하나

이사양은 주문 사양입니다.

●출력 SHORT시 보호 회로가 내장돼어 있읍니다.

www.sunjinmotor.co.kr