DC220-220200A의 사용 설명서

①          ⑤    ②  ③  ④

●용도:

1.AUTO PRESS CONTROLLER

2.AUTO CONVER SYSTEM

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC220V

2.출력전압:DC220V

3.적용모타:6W-200W

●단자 설명:

1번단자:BREAKE 저항      2번단자:AC220V 입력단자

3번단자:홀센서              4번단자:DC220V 모타

5번단자:모타 작동SWITCH(SWITCH를 ON하면 모타가 작동하고        센서부착부위에 자석을 대면 모타가 작동정지 모타가 멈춘후에

다시 5번 SWITCH를 ON 하면 모타가 작동합니다  이때 일정

시간이 지나면 센서에 자석을 갖다대지않아도 타이머에 의해

모타를 정지시킵니다.)

●외형:60mm*125mm*57mm

●첨부물:

1.100오옴/100W BREAKE 저항 1개

2.홀센서 1개

●각부 설명:

①  ②                          ③     ④

1번:회전자

2번:자석

3번:FOOT SWITCH

4번:홀센서

●동작설명:

3번 FOOT SWITCH를 누름     모타가 작동을하면서

1번의 회전자를 회전시킴      회전자에 설치된 2번의

자석이 4번의 홀센서에 접근하면 모타가 STOP하면서

회전자가 멈춤 상기의 동작을 계속 반복함.

(모타가 회전을 하고 모타가 STOP하는 동작이 모두

무접점방식이며 FOOT SWICH를 계속 누르고있어도

1회전만 하게됩니다.)