DC220C-180V 사용설명서

①        ②   ③       ④               ⑤  ⑥             ⑦   ⑧

●단자 설명:

1번:동작표시 LED

2번:미세 전압조정 세미볼륨(출하시에 전압조정이 됐으므로

조정하시면 않됩니다.)

3번:전원 스위치                           4번:모타 스피드 조절용 볼륨

5,6번:AC220V 입력단자

7번:DC180V(+)단자                         8번:DC180V(-)단자

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC220V

2.출력전압:DC90V(모타를 연결해야 180V 전압이나오므로

TESTER로 전압을 측정할시는 필히 모타를

연결하신후에 측정하시기 바랍니다)

3.사용모타:200W 이하

●0V-5V 외부전압으로 모타의 RPM 조절이 가능하나 이사양은 주문사양 입니다.