DC110C-12V(T) 사용설명서

①       ②       ③          ④  ⑤        ⑥⑦

●단자 설명:

1번:동작표시 LED

2번:전원 스위치

3번:모타 스피드 조절용 볼륨

4번,5번:AC110V 입력단자

6번:DC12V(+)단자

7번:DC12V(-)단자

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC110V

2.출력전압:DC12V(모타를 연결해야 12V 전압이나오므로

TESTER로 전압을 측정할시는 필히 모타를

연결하신후에 측정하시기 바랍니다)

3.사용모타:6W 이하 소형모타/BLDC MOTOR

●0V-5V 외부전압으로 모타의 RPM 조절이 가능하나 이사양은

주문 사양 입니다.