DC110C-24V 사용설명서

①   ② ③    ④     ⑤  ⑥      ⑦ ⑧

●단자설명:

1번:전원 LED

2번:미세 전압조정 세미볼륨(조정된상태이므로 조정하면

안됩니다.)

3번:전원 스위치

4번:모타 스피드 조절용 볼륨

5번,6번:AC110V 입력 단자

7번:DC24V (+)단자

8번:DC24V (-)단자

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC110V

2.출력전압:DC24V(모타를 연결해야 24V 전압이나오므로

TESTER로 전압을 측정할시는 필히 모타를

연결하신후에 측정하시기 바랍니다.)

3.사용모타:50W

●0V-5V 외부전압으로 모타의 RPM 조절이 가능하나

이사양은 주문 사양입니다.

●아래 그림의 소형모타에는 절대 사용하시면 않됩니다.