DC12C-12300 사용설명서

①  ②                     ③               ④   ⑤                  ⑥   ⑦

1번:동작표시 LED

2번:전원스위치

3번:모타 스피드 조절용 볼륨

4번:DC12V(-) 입력단자(검정색)

5번:DC12V(+) 입력단자(빨강색)

6번:DC12V(+)출력단자(모타 연결,빨강색)

7번:DC12V(-)출력단자(모타 연결,검정색)

●전기적인 사양:

1.입력전압:DC12V

2.출력전압:DC12V(모타를 연결해야 12V 전압이 0V-12V로

조절이 돼므로TESTER로 전압을 측정할시는 필히

모타를 연결하신후에 측정하시기 바랍니다.

3.사용모타:300W 이하

●출력 SHORT시 보호 회로가 내장돼어 있읍니다.