AC220-B800 사용설명서

①②③④          ⑤

●단자 설명:

1번,2번:AC220V 입력단자

3번,4번:AC220V 출력단자(BLOWER MOTOR 연결)   5번:속도제어용 볼륨

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC220V       2.출력전압:AC220V        3.적용모타:800W이하

●0V-5V 외부전압으로 모타의 RPM 조절이 가능하나

이사양은 주문 사양입니다.

●방열판 취부 도면도

●아래 그림과 같은 BLOWER MOTOR에 적합 합니다.