AC220C-B800 사용설명서

①      ②        ③              ④   ⑤       ⑥ ⑦

●단자 설명:

1번:동작표시 LED     2번:전원스위치    3번:속도 제어용 볼륨

4번,5번:AC220V 입력단자    6번,7번:AC220V 출력단자(BLOWER MOTOR 연결)

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC220V        2.출력전압:AC220V            3.적용모타:800W이하

●0V-5V 외부전압으로 모타의 RPM 조절이 가능하나

이사양은 주문 사양입니다.

●아래 그림과 같은 BLOWER MOTOR에 적합 합니다.