DC220-9040A의 사용 설명서

①  ②              ③   ④   ⑤

●용도:

1.AUTO PRESS CONTROLLER

2.AUTO CONVER SYSTEM

●전기적인 사양:

1.입력전압:AC220V

2.출력전압:DC90V

3.적용모타:6W-40W

4.속도 가변을 할수있읍니다.

●단자 설명:

1번단자:AC220V 입력단자

2번단자:FOOT SWITCH

3번단자:속도 조정 볼륨

4번단자:마그넷 센서

5번단자:전원 스위치

●외형:60mm*125mm*57mm

●첨부물:

1.마그넷 센서 1개

●각부 설명:

①  ②                          ③     ④

1번:회전자

2번:자석

3번:FOOT SWITCH

4번:마그넷 센서

●동작설명:

3번 FOOT SWITCH를 누름     모타가 작동을하면서

1번의 회전자를 회전시킴      회전자에 설치된 2번의

자석이 4번의 홀센서에 접근하면 모타가 STOP하면서

회전자가 멈춤 상기의 동작을 계속 반복함.

(모타가 회전을 하고 모타가 STOP하는 동작이 모두

무접점방식이며 FOOT SWICH를 계속 누르고있어도

1회전만 하게됩니다.)